**Aanatomía dunha serea**

**necesidades técnicas**

**Audiencia:** maiores de 12 anos.

**Duración:** 75 minutos.

**Espazo de actuación:** ancho 9m / fondo: 7m / alto: 5m

**Medidas mínimas:** ancho 7m / fondo 5m / alto 4m

**Iluminación:**

-14 PC 1000W/1200W

-9 PAR 64(lámpara cp62) 1000W

-2 recortes 25/50º 750W

-2 recortes 15/30º 750W

-2 panoramas asimétricos 1000W (luz de sala/se non houbese outra)

-24 canles de dimmer

-Mesa de luces 24 canles, con submasters programables

**Son:**

-P.A. axeitada ao recinto

-Mesa de mesturas (min. 6 canles, 1 envío e FX)

**Maquinaria e atrezzo:**

-Linóleo branco /ou/ chan branco (opcional)

-Pano de fondo branco (aporta a compañía)

-1 peana para un foco, sobre un soporte (mesa ou similar) a 0,80m de alto

-Auga quente ou posibilidade de quentar 4 litros de auga antes de comezar a función.

**Técnico en xira:**

Suso Jalda

+34 655 179 575

susoson@yahoo.es